1. **K7 打印进退料时不能进料, 喷嘴有温度, 齿轮卡料, 处理视频：**

<https://v.qq.com/x/page/t3226e7q8r9.html>

1. **K7 打印不能进料，喷嘴有温度，E电机损坏，更换E电机 视频链接**

<https://v.qq.com/x/page/s3226mcdtqj.html>

1. **K7 打印进退料时指示灯常亮不能进料，喷嘴无温度，更换喷嘴一套 视频链接**

<https://v.qq.com/x/page/z3226g3aufr.html>

1. **K7 回零打印过程中X轴不移动，X电机损坏，更换X电机 视频链接**

<https://v.qq.com/x/page/o32264svk9d.html>

1. **K7 回零打印过程中Y轴不移动，Y电机损坏，更换Y电机 视频链接**

<https://v.qq.com/x/page/n3240fsxo5w.html>

1. **K7 回零打印过程中Z轴不移动，Z电机损坏，更换Z电机 视频链接**

<https://v.qq.com/x/page/t32263r2zyq.html>

1. **K7 打印过程中模型X轴方向错位，X轴皮带过松或过紧，调整X皮带 视频链接**

<https://v.qq.com/x/page/p3226wpujsv.html>

1. **K7 打印过程中模型Y轴方向错位，Y轴皮带过松或过紧，调整Y皮带 视频链接**

<https://v.qq.com/x/page/a3240dgo4gj.html>

1. **K7 Z轴皮带过松或过紧，调整Z皮带 视频链接**

<https://v.qq.com/x/page/q3226vukgsd.html>

1. **K7 X轴皮带脱落，重新装回视频**

<https://v.qq.com/x/page/g3226whqjwj.html>

1. **K7 按键无反应指示灯不亮无法联机打印，主板损坏，更换主板 视频链接**

[https://v.youku.com/v\_show/id\_XNTA5ODEwMTY0OA==.html](https://v.youku.com/v_show/id_XNTA5ODEwMTY0OA%3D%3D.html)

1. **K7 打印头挤出出料有问题，挤出套件更换视频**

 <https://v.qq.com/x/page/r3225axheuo.html>